**导入离线参数**



